|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título componente** | **Pestañas horizontales** | | |
| **Título** | **Utensilios principales** | | |
| **Texto descriptivo** | Los utensilios utilizados en la industria cárnica deben cumplir con normas de higiene y seguridad para evitar la contaminación cruzada. Entre los más importantes se encuentran: | | |
| **Título** | **Icono título (Opcional)** | **Texto** | **Imagen (Obligatorio)** |
| Carros de carne |  | Facilitan el transporte de materias primas dentro de la planta de producción. | <https://www.freepik.es/fotos-premium/trabajadores-que-trabajan-planta-carne-pollo_5906153.htm#fromView=search&page=6&position=34&uuid=e0dd1347-c5fb-447a-910b-b91e39c55686&query=carros+para+el+transporte+de+carne+en+fbrica+de+embutidos> |
| Cuchillos de acero inoxidable |  | Deben estar bien afilados para garantizar cortes precisos y evitar alteraciones en la textura de la carne. | <https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-cortando-carne-fresca-carniceria-guante-malla-seguridad-metal_3389480.htm#fromView=search&page=4&position=29&uuid=a30fd8e8-c931-4525-ab86-58914a39fcb7&query=cuchillos+corte+de+carnicos> |
| Guantes de protección |  | Reducen el riesgo de accidentes al manipular cuchillos y maquinaria. | <https://www.freepik.es/fotos-premium/persona-guante-corta-alitas-pollo-sobre-mesa_46973738.htm#fromView=search&page=5&position=47&uuid=858abe79-b487-4695-b77d-cefea237a6b4&query=guantes+de+seguridad+cortar+carne> |
| Mesas de acero inoxidable |  | Superficies lisas y fáciles de limpiar, utilizadas para el procesamiento y manipulación de carne. | <https://www.freepik.es/foto-gratis/empleados-que-clasifican-embutidos-producidos_9968461.htm#fromView=search&page=1&position=40&uuid=8b0ba188-5190-4040-b8e5-016047324b28&query=mesa+acero+inoxidable+fabrica+de+embutidos> |